# Configuração de opções do SX Virtual Link

Esta página expõe o modo de configuração de opções do SX Virtual Link.
É possível configurar os parâmetros gerais do SX Virtual Link, tais como os referentes à inicialização e à comunicação.

Clique o botão Opções na janela principal do SX Virtual Link. É visualizado o diálogo de opções.
O diálogo de opções permite aceder aos seguintes parâmetros. Clique OK quando terminar a configuração dos parâmetros.

> Generalidades

> É possível configurar os parâmetros básicos das opções.

> Inicie SX Virtual Link a partir do menu de início do Windows | Adicione o SX Virtual Link na pasta de arranque (Startup) . Depois de adicionado à pasta de arranque, o SX Virtual Link é inicializado automaticamente durante o arranque do Windows. (Valor pré-definido: On)
> Ignore a janela principal do SX Virtual Link ao iniciar o programa | Inicia o SX Virtual Link como ícone. O ícone é visualizado na barra de tarefas. (Valor pré-definido: On)
> Preste atenção à notifição na janela informativa quando ocorrer um erro | Informa-o sobre um erro no seu dispositivo USB, visualizando uma mensagem na barra de tarefas. (Valor pré-definido: On)
> Preste atenção à mensagem de confirmação ao desconectar os dispositivos USB | Visualiza uma mensagem de confirmação antes de desconectar o dispositivo USB através do SX Virtual Link. (Valor pré-definido: On)

> Conectar automaticamente os novos dispositivos USB recém-detectados

> Conecta automaticamente a um dispositivo USB logo que detectado na rede de trabalho. Esta opção é pertinente, na medida em que poderá conectar-se automaticamente a cada um dos dispositivos ligados ao servidor de dispositivos.
> Recorde, no entanto, que esta opção é para uso exclusivo dos dispositivos USB. Enquanto estiver conectado a um dispositivo USB nenhum outro utilizador poderá aceder a ele.
> (Valor pré-definido: Off)

> Ocultar a janela principal se clicar no botão fechar | Minimiza o SX Virtual Link se clicar no botão fechar na janela principal. (Valor pré-definido: Off)
> Intervalo de renovação da janela principal | Define o intervalo de actualização do estado do dispositivo USB conectado. (Valor pré-definido: 10 s)

> Busca dos servidores de dispositivos

> O endereço de pesquisa pode ser configurado.

> Habilitar endereço de pesquisa

> Quando quiser pesquisar os servidores de dispositivo executados em outra rede, registre o endereço IP do servidor de dispositivo em questão. Quando o endereço IP não estiver registrado, somente o segmento local (a rede separada por um roteador) será pesquisada. Para registrar o endereço IP, marque a opção Habilitar endereço de pesquisa e insira o endereço IP no campo Endereço.
> No geral, a configuração de Porta não precisa ser inserida. Caso tenha usado um número diferente de 19540 em uma configuração de encaminhamento de porta do roteador para fazer a conexão através da Internet, insira esse número de porta. Clique em Adicionar para registrar. (Até 64 endereços podem ser registrados).
> Para excluir um endereço IP, selecione-o da lista e clique em Remover.

> - Para se conectar através da Internet, a configuração do servidor do dispositivo precisa ser alterada. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do servidor do dispositivo.
> - Quando o roteador estiver conectado à Internet e o DNS Dinâmico estiver habilitado, será possível inserir o nome do host em Endereço.
>   Na tela abaixo, dois endereços estão registrados; um é 192.168.1.200 (endereço) e o outro é ds-01-xxx.domain (nome do host) mais 19500 (número da porta).
>   Verifique as informações do servidor do dispositivo para registrar com antecedência.

> Visor

> É possível configurar os parâmetros do visor no SX Virtual Link.

> Nome | Visualiza o nome do dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. O nome do dispositivo USB pode ser alterado. Para mais informação, consulte Configuração de operações do dispositivo USB. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Tipo | Visualiza o tipo de dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Estado | Visualiza o estado do dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Nome anfitrião | Visualiza o nome anfitrião do servidor de dispositivos. O nome do anfitrião pode ser alterado nos parâmetros configuração do servidor de dispositivos. Para mais informação, consulte o manual do utilizador, s.f.f. (Valor pré-definido: On)
> Nome do modelo | Visualiza o nome do modelo do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On)
> Endereço IP | Visualiza o endereço IP do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: Off)
> Endereço IPv6 | Visualiza o endereço IPv6 do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: Off)
> Endereço Ethernet | Visualiza o endereço Ethernet do servidor de dispositivos. O endereço Ethernet é composto por 12 dígitos que pode encontrar de lado ou na parte de trás do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: Off)
> Conexão automática | Visualiza o estado actual dos parâmetros de conexão automática do dispositivo USB. Visualiza "Activado" ou "Desactivado". (Valor pré-definido: Off)
> Largura da coluna seleccionada | Altera a largura de cada coluna apontada no topo da lista de dispositivos USB. * As larguras das colunas do Nome e do Tipo não podem ser alteradas.

> - Não é possível ocultar ou alterar a sequência no visor do nome, tipo e estado.

> Filtro

> O parâmetro de filtragem do servidor de dispositivos pode ser configurado.

> Ativar a filtragem

> Filtra os servidores de dispositivos a visualizar na janela principal doSX Virtual Link. Para ativar a filtragem, marque esta caixa de seleção e selecione o servidor de dispositivos da lista. Apenas serão visualizados os que estiverem marcados na lista.
> Ocultando os servidores de dispositivos inativos, é possível evitar o manuseamento incorreto de outros dispositivos. Se o servidor de dispositivos não estiver selecionado, embora se encontre em uso, o dispositivo USB conectado a esse servidor será desativado.
> (Valor pré-definido: Off)

| Para cima