# Paramètres SX Virtual Link optionnels

Cette page commente les paramètres SX Virtual Link optionnels.
Des paramètres généraux SX Virtual Link comme ceux du démarrage et de la communication peuvent être configurés.

Cliquez sur le bouton Options button dans la fenêtre principale de SX Virtual Link. La boîte de dialogue des options est affichée.
La boîte de dialogue des options propose les paramètres suivants. Cliquez sur OK lorsque vous en avez terminé avec les paramètres.

> Général

> Les paramètres opérationnels de base peuvent être configurés.

> Lancer SX Virtual Link au démarrage de Windows | Ajoute un lien SX Virtual Link dans le dossier de démarrage. Lorsque SX Virtual Link est présent dans le dossier de démarrage, l'application est lancée au démarrage de Windows. (Activé par défaut)
> Ne pas afficher la fenêtre principale de SX Virtual Link au lancement du programme | Démarre SX Virtual Link sous forme d'icône. L'icône est affichée dans la Barre des tâches. (Activé par défaut)
> Affiche une boîte de message lorsqu'une erreur se produit | Indique une erreur sur un périphérique USB en affichant un message dans la Barre des tâches. (Activé par défaut)
> Affiche un message de confirmation à la déconnexion d'un périphérique USB | Affiche un message de confirmation à la déconnexion d'un périphérique USB via SX Virtual Link. (Activé par défaut)

> Se connecter automatiquement aux nouveaux périphériques USB détectés.

> Connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté sur le réseau. Cette option est commode dans la mesure où vous pouvez vous connecter à chaque périphérique USB dès qu'il est branché au serveur de périphérique.
> Remarquez cependant que cette option vaut pour une utilisation exclusive d'un périphérique USB. Tant que vous êtes connecté au périphérique, les autres personnes ne peuvent l'utiliser.
> (Désactivé par défaut)

> Cache la fenêtre principale si vous cliquez sur le bouton de fermeture | Réduit SX Virtual Link si vous cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre principale. (Désactivé par défaut)
> Intervalle de rafraîchissement de la fenêtre principale | Détermine l'intervalle de rafraîchissement de l'état du périphérique USB connecté. (10 secondes par défaut)

> Recherche de serveurs de périphérique

> L'adresse de diffusion peut être configurée.

> Active la recherche d'adresse

> Lorsque vous voulez rechercher des serveurs de périphériques fonctionnant sur un autre réseau, enregistrez l'adresse IP de ce serveur de périphériques. Lorsque l'adresse IP n'est pas enregistrée, la recherche portera seulement sur le segment local (le réseau séparé par un routeur). Pour enregistrer l'adresse IP, cochez Active la recherche d'adresse et saisissez l'adresse IP dans Adresse.
> Généralement, le paramètre Port n'a pas besoin d'être saisi. Si vous avez utilisé un autre numéro que le 19540 comme paramètre de redirection de port pour le routeur afin d'établir la connexion via Internet, saisissez ce numéro de port. Cliquez sur Ajouter pour l'enregistrer. (ll est possible d'enregistrer jusqu'à 64 adresses.)
> Pour supprimer l'adresse IP enregistrée, sélectionnez l'adresse IP dans la liste et cliquez sur Supprimer.

> - Pour établir la connexion via Internet, il est nécessaire de changer le paramètre du serveur de périphériques. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du serveur de périphériques.
> - Lorsque le routeur est connecté à Internet et que le DNS dynamique est activé, il est possible de saisir le nom de l'hôte dans Adresse.
>   Dans l'écran ci-dessous, deux adresses sont enregistrées ; l'une est 192.168.1.200 (adresse) et l'autre est ds-01-xxx.domain (nom de l'hôte) plus 19500 (numéro du port).
>   Vérifiez au préalable les informations du serveur de périphériques à enregistrer.

> Affichage

> Les paramètres d'affichage de SX Virtual peuvent être configurés.

> Nom | Affiche le nom des périphériques connectés au serveur de périphérique. Le nom du périphérique USB peut être changé. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> Type | Affiche le type des périphériques connectés au serveur de périphérique. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> État | Affiche l'état des périphériques connectés au serveur de périphérique. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> Nom de l'hôte | Affiche le nom de l'hôte du serveur de périphérique. Le nom de l'hôte peut être changé dans les paramètres du serveur de périphérique. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur. (Activé par défaut)
> Nom du modèle | Affiche le nom du modèle du serveur de périphérique. (Activé par défaut)
> Adresse IP | Affiche l'adresse IP du serveur de périphérique. (Désactivé par défaut)
> Adresse IPv6 | Affiche l'adresse IPv6 du serveur de périphérique. (Désactivé par défaut)
> Adresse Ethernet | Affiche l'adresse Ethernet du serveur de périphérique. L'adresse Ethernet est un nombre à 12 chiffres que vous trouvez sur le côté ou à l'arrière du serveur de périphérique. (Désactivé par défaut)
> Connexion automatique | Affiche l'état actuel des paramètres de la connexion automatique du périphérique USB. " Activé " ou " Désactivé " est affiché. (Désactivé par défaut)
> Taille de la colonne sélectionnée | Modifie la largeur de l’entête de chaque colonne en haut de la liste des périphériques USB. * La largeur des colonnes Nom et Type ne peut être modifiée.

> - Il est impossible de masquer ou de modifier l'ordre de Nom, Type et État.

> Filtre

> Les paramètres de filtre de serveur de périphériques peuvent être configurés.

> Activer le filtrage

> Filtre les serveurs de périphériques affichés dans la fenêtre principale du SX Virtual Link. Pour activer le filtrage, cochez cette case et sélectionnez les serveurs de périphériques dans la liste. Seuls ceux que vous avez cochés dans la liste ci-dessous s'afficheront.
> Comme vous pouvez masquer les serveurs de périphériques non utilisés, il est possible d'empêcher les erreurs de manipulation sur d'autres périphériques. Si le serveur de périphériques n'est pas coché, bien qu'il soit utilisé, les périphériques USB connectés à un sel serveur de périphériques seront déconnectés.
> (Désactivé par défaut)

| Haut de page