# 操作ウインドウとメニューの解説

このページでは、SX Virtual Linkの操作ウインドウと操作メニューについて説明しています。

1.操作ウインドウとボタン

2.デバイスサーバアイコン

3.USBデバイスアイコン

4.ステータスアイコン

5.右クリックメニュー

## 1.操作ウインドウとボタン

SX Virtual Linkでは下記の2種類の表示方法があります。表示方法の切り替えは をクリックします。

- 操作ウインドウの表示方法は、SX Virtual Linkを終了した際に記憶されます。起動時は、前回表示した方法で表示されます。

デバイスサーバ表示（初期画面）

デバイスサーバ表示では、ネットワーク上にあるデバイスサーバと、各デバイスサーバに取り付けられているUSBデバイスがリスト表示されます。

USBデバイス表示

USBデバイス表示では、ネットワーク上にあるデバイスサーバに取り付けられているUSBデバイスがリスト表示されます。

画面下部のボタンは、USBデバイスに対しての操作を行います。

| 接続ボタン | 操作ウインドウでデバイスサーバを選択している場合は、デバイスサーバに取り付けられているすべてのUSBデバイスと、ご使用のパソコンを接続します。 USBデバイスを選択している場合は、USBデバイスとご使用のパソコンを接続します。 操作ウインドウで未接続状態のUSBデバイスをダブルクリックすることでも接続できます。 NASデバイスの場合は、ネットワークドライブに割り当てることができます。
| 切断ボタン | 操作ウインドウでデバイスサーバを選択している場合は、デバイスサーバに取り付けられているすべてのUSBデバイスと、ご使用のパソコンを切断します。 USBデバイスを選択している場合は、USBデバイスとご使用のパソコンを切断します。 操作ウインドウでご使用のパソコンと接続しているUSBデバイスをダブルクリックすることでも切断できます。
| プロパティボタン | 操作ウインドウで選択したUSBデバイスのプロパティウインドウを表示します。 USBデバイスのプロパティについての詳細は「USBデバイスの動作設定」を参照してください。
| 切断要求ボタン | 操作ウインドウで選択したUSBデバイスを使用しているユーザに対して切断要求を送信します。 切断要求についての詳細は「切断要求の使い方」を参照してください。

USBデバイス表示で、USBデバイス一覧の上にあるカラムは、オプションの表示設定で変更することができます。詳細は「SX Virtual Linkの環境設定」を参照してください。
また、各カラムをクリックすると、選択した属性でUSBデバイス一覧をソートして表示することができます。

画面上部のボタンは、SX Virtual Linkの環境設定やSX Virtual Linkに関する情報を表示します。

| 更新ボタン | 操作ウインドウに表示されているUSBデバイス一覧を最新の状態に表示しなおします。
| 表示切替えボタン | 操作ウインドウのUSBデバイス表示/デバイスサーバ表示を切り替えます。
| オプションボタン | SX Virtual Linkの環境設定画面を表示します。 SX Virtual Linkの環境設定については「SX Virtual Linkの環境設定」を参照してください。

ヘルプボタン

SX Virtual Linkについて下記の情報を参照することができます。

- SX Virtual Linkのオンラインヘルプ（本書）
- 当社Webサイトのサポート情報ページ
- 当社Webサイト（トップページ）
- バージョン情報

## 2.デバイスサーバアイコン

SX Virtual Linkでは、デバイスサーバの種類をアイコンにして操作ウインドウに表示します（デバイスサーバ表示の場合のみ）。

## 3.USBデバイスアイコン

SX Virtual Linkでは、USBデバイスの種類をアイコンにして操作ウインドウに表示します。USBデバイスアイコンが示すデバイスの種類は以下のとおりです。

| プリンタ機能を持つマルチファンクションデバイス
| 単機能プリンタ
| イメージングデバイス（スキャナ）
| ストレージデバイス（ハードディスク、USBメモリなど）
| オーディオデバイス
| インタフェースクラスデバイス（マウス、キーボードなど）
| ビデオデバイス（アイソクロナス転送を持つデバイス、Webカメラなど）
| ディスプレイ
| NAS として動作しているストレージデバイス
| 上記以外のデバイス

## 4.ステータスアイコン

SX Virtual Linkでは、デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスの状態をアイコンで表示します。

| USBデバイスは接続可能です。
| USBデバイスはご使用のパソコンに接続されています。
| USBデバイスは他のユーザが使用中です。
| USBデバイスのステータスを更新しています。
| USBデバイスと通信できません。USBデバイスに電源が入っていないか、USBデバイスがデバイスサーバに取り付けられていません。
| USBデバイスが取り付けられているデバイスサーバと通信できません。

## 5.右クリックメニュー

操作ウインドウ上で右クリックした際のメニューについて説明します。

デバイスサーバを右クリックしたときに表示されるメニュー

| すべて接続する | 選択しているデバイスサーバに取り付けられているすべてのUSBデバイスを接続します。
すべて切断する | 選択しているデバイスサーバに取り付けられているすべてのUSBデバイスを切断します。
Webページを表示する | 選択しているデバイスサーバのWebページを表示します。
更新 | 操作ウインドウに表示されているデバイスサーバ一覧を最新の状態に表示しなおします。

USBデバイスを右クリックしたときに表示されるメニュー

| 接続 | 選択しているUSBデバイスを接続します。
切断 | 選択しているUSBデバイスを切断します。
切断要求 | 選択したUSBデバイスを使用しているユーザに対して切断要求を送信します。 切断要求についての詳細は「切断要求の使い方」を参照してください。
プロパティ | 選択したUSBデバイスのプロパティウインドウを表示します。 USBデバイスのプロパティについての詳細は「USBデバイスの動作設定」を参照してください。
更新 | 操作ウインドウに表示されているUSBデバイス一覧を最新の状態に表示しなおします。

| 先頭へ戻る