# SX Virtual Linkとは？

このページでは、SX Virtual Linkの機能概要について説明しています。

SX Virtual Linkは、デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスとパソコン間の通信を行うためのソフトウェアです。
デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスを使用する際は、このソフトウェアを使用して接続/切断の操作を行います。

【特長】

- 操作が簡単
  デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスを使用する場合は、SX Virtual Linkの一覧から使用するUSBデバイスを選択して、接続ボタン をクリックするだけです。あとは、パソコンにUSBデバイスを取り付けている場合と同じようにUSBデバイスを使用することができます。
  USBデバイスを使用し終えたら、SX Virtual Linkで切断ボタン をクリックします。

  → | 基本的な操作方法については「基本的な使い方」を参照してください。

- 自動プリンタ接続機能
  デバイスサーバに取り付けたプリンタ（またはプリンタ機能が搭載されているUSB デバイス）に印刷を行う場合、印刷を行う前にSX Virtual Linkの接続ボタン をクリックしなくても、印刷実行を検知して自動で「接続」→「印刷」→「切断」の処理を行うことができます。

  → | 自動プリンタ接続機能の操作方法については「プリンタの操作方法」を参照してください。

- タスクトレイからの接続制御
  SX Virtual Linkのメイン画面を表示しなくても、最小化した状態で、タスクトレイのアイコンからメニューを表示して、接続/切断の操作が行えます。

  → | タスクトレイからの操作方法については「タスクトレイからの操作とメッセージ」を参照してください。

- 長時間USBデバイスを使用している人にリモートでメッセージ通知
  USBデバイスを複数のユーザで共有している場合に、長時間USBデバイスを利用しているユーザに対してリモートで切断要求をメッセージで通知することができます。USBデバイスを利用中のユーザが切断要求に応じてくれた場合は、自動的にUSBデバイスの使用権が引き渡されます。

  → | 切断要求のメッセージ通知については「切断要求の使い方」を参照してください。

- USBデバイス毎の動作設定
  「接続時に指定アプリケーションを起動する」や「USB デバイスを検出したときは自動的に接続を行う」などの動作設定をすることができます。

  → | USBデバイスの動作環境設定については「USBデバイスの動作設定」を参照してください。

> - SX Virtual Linkの起動条件や表示設定については「SX Virtual Linkの環境設定」を参照してください。

| 先頭へ戻る