# Utilización básica

Esta página explica cómo utilizar SX Virtual Link.

1. Inicio de SX Virtual Link

2. Conexión/Desconexión a/de un dispositivo USB

## 1. Inicio de SX Virtual Link

Cómo iniciar SX Virtual Link:

1. Haga clic en la barra de tareas.

   - En Windows 7, haga clic en el botón en el área de notificaciones (barra de tareas) en la parte inferior derecha de su escritorio, de forma que los íconos ocultos se visualicen.
   - Si no se está ejecutando SX Virtual Link, haga clic en Inicio - Todos los programas - silex Device Server -SX Virtual Link - SX Virtual Link.

2. Se muestra la ventana principal de SX Virtual Link. Los dispositivos USB trabajando en la red se muestran en la lista de dispositivos.

   Cuando se visualizan en la vista del servidor de dispositivos

   Cuando se visualizan en la vista de dispositivos USB

- Para conmutar al modo de visualización, haga clic en en la ventana principal de SX Virtual Link.
- SX Virtual Link se puede configurar para que se ejecute automáticamente al iniciarse el sistema como una aplicación minimizada en la barra de tareas, modificando los ajustes opcionales. Para más detalles sobre los ajustes opcionales, consulte Ajustes opcionales de SX Virtual Link.

## 2. Conexión/Desconexión a/de un dispositivo USB

Utilización básica de dispositivo USB:

1. Seleccione el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link y conéctese a él.

2. Una vez conectado satisfactoriamente al dispositivo USB, se ejecutará Windows Plug and Play y el dispositivo USB estará listo para utilizar.

3. Cuando termine de utilizar el dispositivo USB, desconéctelo utilizando SX Virtual Link.

Cómo conectarse:

Haga doble clic | Haga doble clic sobre el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link.
Utilice un botón | Seleccione el dispositivo USB y haga clic en el botón Conectar en la ventana principal de SX Virtual Link. Si selecciona dos o más dispositivos USB, puede conectarse a ellos de una sola vez.
Haga clic con el derecho | Haga clic con el derecho en el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link y haga clic en Conectar en el menú mostrado. Si selecciona dos o más dispositivos USB, puede conectarse a ellos de una sola vez.
Utilice el teclado | Seleccione el dispositivo USB utilizando las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo y pulse Alt+C en su teclado.

Cómo desconectarse:

Haga doble clic | Haga doble clic sobre el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link.
Utilice un botón | Seleccione el dispositivo USB y haga clic en el botón Desconectar en la ventana principal de SX Virtual Link.
Haga clic con el derecho | Haga clic con el derecho en el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link y haga clic en Desconectar en el menú mostrado.
Utilice el teclado | Seleccione el dispositivo USB utilizando las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo y pulse Alt+D en su teclado.

- Si se comparte un dispositivo USB entre varios usuarios, asegúrese de que cada usuario se desconecte del dispositivo USB una vez haya terminado de utilizarlo. De lo contrario, otros usuarios no podrán conectarse al dispositivo USB.
- Cuando el servidor de dispositivos sea compatible con la función de contraseña de la conexión de USB, se abrirá la ventana para introducir la contraseña.

  Cuando la contraseña introducida coincida con la que está configurada en el servidor de dispositivos, podrá conectarse al dispositivo USB.
  Si la opción Guardar la contraseña está activada, se guardará la contraseña y esta ventana no volverá a aparecer.
  No obstante, si la función de conexión automática de la impresora está activada en la ventana de propiedades, la opción de Guardar la contraseña no aparecerá.

- Si utiliza una impresora o dispositivo USB con capacidad de impresión, puede emplear la autoconexión de impresora para saltarse el proceso de Conectar/Desconectar. Para más detalles, consulte Cómo utilizar una impresora.
- Es imposible conectarse a un dispositivo USB que esté siendo utilizado por otro usuario. SX Virtual Link tiene un componente que le permite pedir a un usuario que se desconecte del dispositivo USB que usted desea utilizar enviando un mensaje remoto, de forma que se le transfiera el derecho de utilización. Para más detalles, consulte Cómo solicitar la desconexión.
- Si va a ser el único utilizando un dispositivo USB concreto, se recomienda que configure SX Virtual Link para que se conecte automáticamente a ese dispositivo USB cuando se detecte. Para más detalles, consulte Ajustes operativos de los dispositivos USB.
- SX Virtual Link tiene un componente que le permite iniciar automáticamente una aplicación determinada cuando se conecte un dispositivo USB. Para más detalles, consulte Ajustes operativos de los dispositivos USB.

| Volver arriba