# Utilisation de base

Cette page explique comment utiliser SX Virtual Link.

1. Démarrer SX Virtual Link

2. Connecter/Déconnecter un périphérique USB

## 1. Démarrer SX Virtual Link

Comment démarrer SX Virtual Link :

1. Cliquez sur dans la Barre des tâches.

   - Dans Windows 7, cliquez sur le bouton dans la zone de messages (barre des tâches) en bas à droite sur le bureau pour afficher les icônes masquées.
   - Si SX Virtual Link n'est pas en cours d'exécution, cliquez sur démarrer - Tous les programmes - silex Device Server -SX Virtual Link - SX Virtual Link.

2. La fenêtre principale de SX Virtual Link est affichée. Les périphériques USB du réseau sont affichés dans la liste des périphériques.

   En cas d'affichage en mode serveur de périphérique

   En cas d'affichage en mode périphérique USB

- Pour changer de mode d'affichage, cliquez sur dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.
- SX Virtuel Link peut être paramétré pour démarrer comme application réduite dans la Barre des tâches en modifiant les paramètres optionnels. Pour plus de détails sur les paramètres optionnels, reportez-vous à Paramètres SX Virtual Link optionnels.

## 2. Connecter/Déconnecter un périphérique USB

Utilisation de base d'un périphérique USB :

1. Sélectionnez le périphérique USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link et connectez-vous.

2. Lorsque vous êtes connecté avec succès au périphérique USB, le Plug and Play de Windows est activé et le périphérique devient opérationnel.

3. Lorsque vous n'avez plus besoin du périphérique, déconnectez-le à l'aide de SX Virtual Link.

Comment se connecter :

Double clic | Double-cliquez sur le périphérique USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.
Bouton demande d'utilisation | Sélectionnez le périphérique USB et cliquez sur le bouton Connecter dans la fenêtre principale de SX Virtual Link. Si vous sélectionnez deux ou plus de périphériques USB, vous pouvez les connecter d'un seul coup.
Clic droit | Effectuez un clic droit dans la fenêtre principale de SX Virtual Link et cliquez sur Connecter dans le menu contextuel. Si vous sélectionnez deux ou plus de périphériques USB, vous pouvez les connecter d'un seul coup.
Utilisation d'un clavier | Sélectionnez le périphérique USB avec les flèches haut et bas et appuyez sur les touches Alt+C du clavier.

Comment se déconnecter :

Double clic | Double-cliquez sur le périphérique USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.
Bouton demande d'utilisation | Sélectionnez le périphérique USB et cliquez sur le bouton Connecter dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.
Clic droit | Effectuez un clic droit dans la fenêtre principale de SX Virtual Link et cliquez sur Connecter dans le menu contextuel.
Utilisation d'un clavier | Sélectionnez le périphérique USB avec les flèches haut et bas et appuyez sur les touches Alt+D du clavier.

- Si un périphérique USB est partagé entre différents utilisateurs, assurez-vous que chaque utilisateur se déconnecte du périphérique USB après en avoir fini. Autrement, les autres utilisateurs ne seront pas en mesure de se connecter au périphérique USB.
- Si le serveur du périphérique prend en charge la fonction de mot de passe de connexion USB, la fenêtre de saisie de mot de passe s'affiche.

  Si le mot de passe saisi correspond à celui configuré sur le serveur du périphérique, vous êtes autorisé à vous connecter au périphérique USB.
  Si Enregistrer le mot de passe est coché, le mot de passe sera enregistré et cette fenêtre ne sera plus affichée.
  Cependant, si la fonctionnalité de connexion automatique de l'imprimante est activée dans la fenêtre des propriétés, l'option Enregistrer le mot de passe ne s'affiche pas.

- Si vous utilisez une imprimante ou un périphérique USB ayant une fonction imprimante, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de connexion automatique pour éviter la procédure connexion/déconnexion. Pour plus de détails, reportez-vous à Comment utiliser une imprimante.
- Il est impossible de se connecter à un périphérique USB en cours d'utilisation par un autre utilisateur. SX Virtual Link dispose d'une fonctionnalité vous permettant d'adresser un message à l'utilisateur lui demandant de se déconnecter pour que les droits d'utilisation vous soient accordés. Pour plus de détails, reportez-vous à Comment demander une déconnexion.
- Si vous devez être le seul utilisateur d'un périphérique USB spécifique, il est conseillé de paramétrer SX Virtual Link de manière à ce qu'il se connecte automatiquement à ce périphérique lorsqu'il est détecté. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB.
- SX Virtual Link dispose d'une fonctionnalité vous permettant de démarrer automatiquement une application lorsqu'un périphérique USB est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB.

| Haut de page