# Ajustes operativos de los dispositivos USB

Esta página explica los ajustes operativos que se pueden configurar para cada dispositivo USB conectado a un servidor de dispositivos.

1. Modificar el nombre de dispositivo USB mostrado en la ventana principal de SX Virtual Link

2. Conectarse automáticamente a un dispositivo USB cuando se detecte

3. Volver a conectarse automáticamente a este dispositivo USB cuando no se desconecte correctamente

4. Iniciar automáticamente una aplicación determinada cuando se conecte un dispositivo USB

5. Desconectarse automáticamente de un dispositivo USB cuando se recibe un pedido de desconexión

6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB

## 1. Modificar el nombre de dispositivo USB mostrado en la ventana principal de SX Virtual Link

En la ventana principal de SX Virtual Link, el nombre por defecto registrado originalmente para el dispositivo USB se muestra en la lista de dispositivos USB.

El nombre del dispositivo USB se puede modificar desde la pestaña General en el diálogo de propiedades.
Para más detalles en el diálogo de propiedades, consulte 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB.

- Aunque se modifique el nombre del dispositivo, no se modifica el nombre por defecto registrado originalmente para el dispositivo.
  Además, este cambio sólo se aplica para el PC desde el cual se modificó el nombre del dispositivo y no para los demás PCs.

## 2. Conectarse automáticamente a un dispositivo USB cuando se detecte

SX Virtual Link puede conectarse automáticamente a un dispositivo USB cuando se detecte.
Si es la única persona que va a utilizar un dispositivo USB concreto, puede emplear la función de autoconexión para conectarse automáticamente al dispositivo USB sin tener que hacer clic en el butón Conectar situado en la ventana principal de SX Virtual Link.

La función de autoconexión se puede habilitar desde la pestaña Conectar en el diálogo de propiedades.
Para más detalles sobre el diálogo de propiedades, consulte 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB.

- Si desea conectarse automáticamente a todos los dispositivos USB, marque la casilla Conectar automáticamente los dispositivos USB que se detecten situada en el diálogo de opciones de SX Virtual Link. Para más detalles, consulte Ajustes opcionales de SX Virtual Link.

## 3. Volver a conectarse automáticamente a este dispositivo USB cuando no se desconecte correctamente

SX Virtual Link se puede volver a conectar automáticamente a un dispositivo USB cuando se pierda la conexión entre el dispositivo USB y su PC por un error de comunicación.

La opción de auto-reconexión para dispositivos USB que no se hayan desconectado correctamente se puede activar desde la pestaña Conectar en el diálogo de propiedades.
Para detalles acerca del diálogo de propiedades, consulte 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB.

El ajuste de auto-reconexión se aplicará la próxima vez que se conecte al dispositivo USB.

- Es posible que la auto-reconexión no funcione bien, dependiendo del dispositivo USB o del estado del PC durante el error. En tal caso, reinicie el PC, el dispositivo USB y el servidor de dispositivos.
- Esta opción sólo tiene fines de recuperación de la información en caso de error. Por favor, no desenchufe el dispositivo USB intencionadamente mientras esté conectado a su PC mediante SX Virtual Link.

## 4. Iniciar automáticamente una aplicación determinada cuando se conecte un dispositivo USB

SX Virtual Link puede iniciar automáticamente una aplicación determinada cuando un dispositivo USB se conecte a su PC.
El inicio automático de la aplicación se puede activar registrando la apicación que desee utilizar con un dispositivo USB concreto (p. ej. software de lectura de imágenes para un escáner, software de gestión de música para un reproductor de música, software de copias de seguridad para medios de almacenamiento, etc.) a SX Virtual Link. Una vez registrada una aplicación en SX Virtual Link, se iniciará automáticamente cuando el dispositivo USB esté conectado a su PC a través de SX Virtual Link. Así, no tendrá que iniciar la aplicación manualmente.

El inicio automático de aplicación se puede activar desde la pestaña Conectar en el diálogo de propiedades.
Para más detalles en el diálogo de propiedades, consulte 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB.

El inicio automático de aplicación se aplicará la próxima vez que se conecte al dispositivo USB.

## 5. Desconectarse automáticamente de un dispositivo USB cuando se recibe un pedido de desconexión

SX Virtual Link puede desconectarse automáticamente de un dispositivo USB cuando se recibe un pedido de desconexión.

El ajuste de autodesconexión se puede habilitar desde la pestaña Desconexión en el diálogo de propiedades.
Para más detalles en el diálogo de propiedades, consulte 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB.

## 6. Acerca del diálogo de propiedades del dispositivo USB

Los ajustes operativos anteriores están disponibles en el diálogo de propiedades de cada dispositivo USB.

Cómo abrir y utilizar el diálogo de propiedades:

1. Seleccione el dispositivo USB en la ventana principal de SX Virtual Link y haga clic en el botón Propiedades .

2. Se muestra la pestaña General. En la pestaña General, puede modificar el nombre del dispositivo USB que se muestra en la ventana principal de SX Virtual Link.

   Nombre | Modifique el nombre de dispositivo USB mostrado en la ventana principal de SX Virtual Link. Para más detalles, consulte 1. Modificar el nombre de dispositivo USB mostrado en la ventana principal de SX Virtual Link.
   Propiedades del servidor de dispositivos | Abre la página web del servidor de dispositivos. En la página web, hay disponibles diversos ajustes. Para más detalles, consulte el manual de usuario.

3. Si hace clic en la pestaña Conectar, puede configurar los ajustes mostrados debajo.

   Conectar automáticamente este dispositivo cuando esté disponible | Con esta opción activada, se conecta automáticamente al detectarse el dispositivo USB. Para más detalles, consulte 2. Conectarse automáticamente a un dispositivo USB cuando se detecte.
   Si se produce un error mientras está conectado, reconectar automáticamente | Volver a conectarse automáticamente a este dispositivo USB cuando se desconecte del PC por un error de comunicación. Para más detalles, consulte 3. Volver a conectarse automáticamente a este dispositivo USB cuando no se desconecte correctamente.

   Iniciar la aplicación designada cuando esté conectado

   Inicia automáticamente una aplicación determinada cuando un dispositivo USB se conecte a su PC a través de SX Virtual Link.
   Además, si marca la casilla Desconectar automáticamente cuando se cierre la aplicación, el dispositivo USB se desconectará automáticamente cuando se cierre la aplicación.
   Para más detalles, consulte 4. Iniciar automáticamente una aplicación determinada cuando se conecte un dispositivo USB.

4. Si hace clic en la pestaña Desconectar, puede configurar los ajustes de autodesconexión.

   Permitir autodesconexión cuando se recibe una solicitud de utilización | Se desconecta automáticamente de un dispositivo USB cuando se recibe un pedido de desconexión. Para más detalles, consulte 5. Desconectarse automáticamente de un dispositivo USB cuando se recibe un pedido de desconexión. * En el caso de que esta opción esté habilitada, el dispositivo USB será desconectado apenas se reciba solicitud de utilización, aunque esté siendo utilizado.
   Tiempo hasta la desconexión automática | Espera un tiempo especificado antes de desconectarse de un dispositivo USB cuando Permitir autodesconexión cuando se recibe una solicitud de utilización está habilitado.

5. Si pulsa la pestaña Seguridad, puede configurar los ajustes de seguridad para usar el dispositivo USB.

   Especifique la contraseña de la conexión USB

   Configure la contraseña que ha de introducirse cuando se conecte el dispositivo USB.
   Si se habilita esta opción, la contraseña se introducirá automáticamente cuando se conecte el dispositivo USB.
   Cuando el servidor de dispositivos no sea compatible con la función de contraseña de la conexión de USB, este campo estará deshabilitado.

   Contraseña | Introduzca la contraseña. Cuando el servidor de dispositivos no sea compatible con la función de contraseña de la conexión de USB, este campo estará deshabilitado.
   Habilitar cifrado de datos para el dispositivo USB | Permite el cifrado para la comunicación del dispositivo USB. Cuando el servidor de dispositivos no sea compatible con el cifrado, este campo estará deshabilitado.

   - La pestaña Seguridad aparecerá solamente cuando el servidor de dispositivos sea compatible con la contraseña y el cifrado de la conexión del USB. Si estas funciones no son compatibles, se deshabilitarán los ajustes correspondientes.

6. Cuando haya finalizado la configuración, haga clic en Aceptar.

| Volver arriba